|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Compania:** | **Instrucțiuni de utilizare** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |  |   |
|   | **Domeniul de lucru:** | **Activitatea:** | **Semnătura:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **DENUMIRE** |   |
|   | **Încărcător frontal pe roţi** |   |
|   |   |
|   | **Lucrări de încărcare și transport** |   |
|   | **PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIU** |   |
|   |  | ▪ Pericol de răsturnare ▪ Pericol de a fi călcat▪ Pericol prin căderea de obiecte (în special baloți mari)▪ Pericol de alunecare la urcare și coborâre▪ Pericol prin scurgerea de ulei hidraulic sub presiune ridicată▪ Pericol prin staționarea în zona periculoasă  |  |   |
|   | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ** |   |
|   |  | **Protecția piciorului:****Protecție auzului:** | Purtați încălțăminte de siguranță!Purtați protecție auditivă dacă nivelul de zgomot depășește 80 dB(A)! |  |   |
| **Conduită:**▪ Operare numai prin persoane de încredere, instruite și autorizate de către antreprenor▪ Trebuie respectate reglementările de prevenire a accidentelor și instrucțiunile de utilizare ale producătorului!▪ **Înainte de utilizare** trebuie verificate: frâna de serviciu și de parcare, instrumentele de lucru, direcția, hidraulica, dispozitivul de ridicare, iluminarea și sistemul de avertizare.▪ **În timpul utilizării**: respectați starea și capacitatea de încărcare a carosabilului, transportați încărcătura în cea mai joasă poziție, fiți atenți la faptul că există un risc crescut de basculare în caz de bracare maximă cu sarcină ridicată, conduceți cu viteză corespunzătoare.▪ **Parcarea** vehiculului: coborâți dispozitivul de ridicare, activați frâna de parcare, îndepărtați cheia.▪ Nu stați în zona periculoasă.▪ Călătoria pe mașină sau pe echipamentul de lucru este interzisă!▪ Dacă vizibilitatea este insuficientă, lăsați-vă ghidați.▪ Pentru stivuirea și descărcarea baloților mari se vor utiliza numai vehicule cu plafon de protecție pentru șofer sau cu cabină.▪ Dispozitivele de protecție rabatabile sunt aduse în poziția de protecție.▪ Folosiți sistemul de reținere a șoferului (centura) la fiecare călătorie.▪ Nu fumați în timpul alimentării cu combustibil! |
|   | **COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI** |   |
|   |  | **Incendiu:****Defecțiune:** | ▪ Combateți incendiile incipiente folosind stingătoare - apel de urgență la pompieri!▪ În caz de pericol, opriți imediat motorul!▪ În timpul lucrărilor de întreținere, curățare și reparație: scoateți cheia de pornire din contact și așteptați până când motorul se oprește, coborâți sarcina!▪ Continuați să lucrați numai după ce defecțiunea a fost remediată de către personal instruit! |  |   |
|   | **COMPORTAMENT ÎN CAZUL ACCIDENTELOR - PRIM AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** |   |
|   |  | ▪ Implementarea măsurilor imediate la locul accidentului!▪ Apelați o ambulanță / un serviciu medical!▪ Anunțați superiorul dumneavoastră și sindicatul profesional!Persoana care acordă primul ajutor:………………………………………………………………………… |  |   |
|   | **ÎNTREȚINERE** |   |
|   |  | ▪ Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați funcția și dispozitivele de siguranță ale mașinii!▪ Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la întreținere și îngrijire!▪ Reparațiile pot fi efectuate numai de către personal instruit! |  |   |
|  | **URMĂRI ALE NERESPECTĂRII** |  |
|  |  | ▪ Consecințe asupra sănătății: răni și îmbolnăviri!▪ Consecințe în materie de legislație a muncii: atenționare, avertisment! |  |  |
|   |       |  |