|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |        |   |
|  | **Firma:** | **Instrucțiuni de utilizare** | **Data:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **Departament:****Instalație grajd** | **Activitate: Lucrările în țarc** | **Semnătură** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **DENUMIRE** |   |
|   | **Lucrările în țarc** |   |
|   |   |
|   |   |
|   | **PERICOLE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** |   |
|   | W001 Allgemeines Warnzeichen (Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen angewendet werden, das die Gefahr konkretisiert) | * Pericol de alunecare datorită solurilor umede și netede.
* Oamenii pot fi împinși de vaci.
* Periclitări datorită instalațiilor electrice.
* Periclitări cauzate de praf, urină provenită de la animale și alergeni de la părul de animale.
* Periclitări prin zoonoze.
 | W011 Warnung vor Rutschgefahr |   |
|   | **MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE COMPORTAMENT** |   |
|   | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m008.gif  F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m010.gif | * Folosiți acoperiri de sol antiderapante și mențineți-le curate.
* Purtați pantofi/cizme de siguranță (S3/S5).
* Folosiți doar persoane instruite și școlarizate în privința lucrului cu bovine.
* Folosiți instalațiile de fixare cum ar fi grilajul de hrănire sau suportul de tratare.
* Bovinele se vor fixa în instalațiile de fixare în timpul tratamentelor și a consultațiilor.
* Taurii de prăsilă trebuie păstrați separat într-o boxă specială pentru taurii de prăsilă.
* Nu intrați fără ajutoare în instalațiile grajd în care se află tauri de prăsilă liberi.
* Creați posibilități de retragere a oamenilor ca evacuare din zona animalelor.
* Evitați formarea prafului și alergenii din părul animalelor în grajd (de ex. amestecarea furajelor făinoase cu lichid, depozitarea nutrețului concentrat în silozul exterior, fixați peria de bovine după posibilități în exteriorul grajdului).
* Când amestecați urina de proveniență animală, trebuie să deschideți larg toate porțile și geamurile grajdului!
* Tratați imediat bovinele cu boli contagioase (de ex. tricofitia bovinelor).
* În grajdurile cu stație de dezgunoiere cu balador, trebuie asigurate punctele de creștere de pe troliuri și rolele de ghidare în mod util împotriva accesului.
* Ventilatoarele care atârnă mai jos de 2,70 m trebuie asigurate cu un grilaj de protecție împotriva accesului.
* Instalațiile electrice trebuie verificate regulat de un specialist. Comutatorul de protecție împotriva curenților vagabonzi (30 mA) se verifică regulat în privința funcționării (se apasă tasta de verificare ). Acest lucru este valabil și pentru toate circuitele de curent la priză.
* Porțile rulante și cortinele acționate electric trebuie să fie dotate cu un dispozitiv automat de oprire sau cu o comutare om mort.

  | F:\svlfg\400_Praevention\401_GuQ\02_Allgemein\70_Medien\15_Symbole\ASR A1.3\Gebotszeichen\m009.gif |   |
|   | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE** |   |
|   |  | * Instalațiile constructive defecte trebuie reparate sau anunțate după caz.
* Bovinele cu un comportament ciudat trebuie înlăturate din inventar.
* În cazul defecțiunilor la instalația electrică trebuie să contactați o firmă de specialitate.
 |  |   |
|   | **COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENTE - PRIMUL AJUTOR - APEL DE URGENȚĂ 112** |   |
|   | E004 Notruftelefon | * Efectuarea măsurilor imediate la locul accidentului!
* Chemați serviciul de salvare/ambulanța!

 Persoana care acordă primul ajutor............................... | E003 Erste Hilfe |   |
|   | **MENTENANȚĂ** |   |
|   |  | * Controlați instalațiile și dispozitivele înainte de începerea lucrului.
* Respectați indicațiile producătorilor privind intervalele de mentenanță.
 |  |   |
|  | **URMĂRILE NERESPECTĂRII** |  |
|  |  | * Consecințe pentru sănătate: Accidentare, îmbolnăvire!
 | www.svlfg.de |  |
|   |       |  |