|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Winterdienst | **Dok-Nr.:** | GBU-W-A007 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Sonstige Arbeitsverfahren |
| **Tätigkeiten:** | Winterdienst |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 1.1, VSG 3.1, Broschüren: Körperschutz, Winterdienst |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu08 | Witterungseinflüsse▪ Wetterschutzkleidung tragen▪ rutschsicheres Sicherheitsschuhe verwenden (mit tiefem Profil verwenden oder ggf. mit Spikes versehen) | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu11 | Sonstige Gefährdungen, Arbeiten im Straßenverkehrsbereich▪ bei schlechten Sichtverhältnissen, Dunkelheit, hohem Verkehrsaufkommen, Überqueren von mehrspurigen Fahrbahnen sowie einer Geschwindigkeit von durchschnittlich mehr als 60 km/h ist Warnkleidung Klasse 3 (Warnweste entspricht nur Klasse 2) zu tragen▪ persönliche Schutzausrüstung (Warnkleidung) verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu09 | Heben und Tragen▪ Streugut ausbringen und Schnee räumen, möglichst maschinell durchführen▪ Arbeitsgeräte sind auf die Körpergröße der Mitarbeiter abzustimmen (z. B. Stiellängen)▪ Gefäße zum manuellen Ausbringen von Streugut nicht zu groß wählen, evtl. Schubkarren oder andere Transportwagen (handgeführter Streuwagen) einsetzen, geeigneten Schutzhandschuh tragen▪ kleine Gebinde verwenden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Absturz▪ Aufstiege an Fahrzeugen schnee- und eisfrei halten▪ bei Schneeräumarbeiten auf Dächern ist die Dachlast zu beachten und Absturzsicherungen (z. B. Geländer, Gerüste, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) zu verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher(Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)