|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***  Winterdienst | **Dok-Nr.:** | GBU-W-A007 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Sonstige Arbeitsverfahren | | | |
| **Tätigkeiten:** | Winterdienst | | | |
| **Rechtsvorschrift/**  **Information** | VSG 1.1, VSG 3.1, Broschüren: Körperschutz, Winterdienst | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu08 | Witterungseinflüsse  ▪ Wetterschutzkleidung tragen  ▪ rutschsicheres Sicherheitsschuhe verwenden (mit tiefem Profil verwenden oder ggf. mit Spikes versehen) | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu11 | Sonstige Gefährdungen, Arbeiten im Straßenverkehrsbereich  ▪ bei schlechten Sichtverhältnissen, Dunkelheit, hohem Verkehrsaufkommen, Überqueren von mehrspurigen Fahrbahnen sowie einer Geschwindigkeit von durchschnittlich mehr als 60 km/h ist Warnkleidung Klasse 3 (Warnweste entspricht nur Klasse 2) zu tragen  ▪ persönliche Schutzausrüstung (Warnkleidung) verwenden | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu09 | Heben und Tragen  ▪ Streugut ausbringen und Schnee räumen, möglichst maschinell durchführen  ▪ Arbeitsgeräte sind auf die Körpergröße der Mitarbeiter abzustimmen (z. B. Stiellängen)  ▪ Gefäße zum manuellen Ausbringen von Streugut nicht zu groß wählen, evtl. Schubkarren oder andere Transportwagen (handgeführter Streuwagen) einsetzen, geeigneten Schutzhandschuh tragen  ▪ kleine Gebinde verwenden | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Absturz  ▪ Aufstiege an Fahrzeugen schnee- und eisfrei halten  ▪ bei Schneeräumarbeiten auf Dächern ist die Dachlast zu beachten und Absturzsicherungen (z. B. Geländer, Gerüste, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) zu verwenden | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher(Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)