| Firma: | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefährliche Pflanzen** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Hautverletzungen, Augenverletzungen durch Stacheln, Dornen, Splitter o.ä.. * Phototoxische Reaktionen (verbrennungsähnlich) durch Pflanzensäfte. * Vergiftung durch Pflanzenteile. * Sensibilisierung der Haut und der Atemwege durch Pflanzenstäube (Pollen usw.). * Entstehung von allergischen Reaktionen. * Toxische Kontaktreaktionen der Haut (Brennhaare von Pflanzen). | | | | | | M009: Handschutz benutzen  M004: Augenschutz benutzen  M010: Schutzkleidung benutzen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Beim Umgang mit stacheligen oder dornigen Pflanzen sind geeignete  Schutzhandschuhe zu tragen (Durchstichsicherheit). * Bei Arbeiten mit Strauch- und Astwerk Schutzbrille tragen. * Bei Umgang mit giftigen Pflanzen geeignete Schutzkleidung tragen (ggf.  Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Gummistiefel). * Personen mit bekannten Allergien oder Sensibilisierungen sollten den Umgang mit entsprechenden Pflanzen meiden. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Nach dem Kontakt mit hautreizenden oder giftigen Pflanzenteilen oder Pflanzensäften sind die betroffenen Hautstellen mit Wasser abzuwaschen. * Bei Vergiftungen entsprechende Pflanzenteile mit zum Arzt nehmen. * Bei Augenkontakt Auge sofort mit Wasser ausspülen und ggf. Augenarzt konsultieren. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Bei der Entsorgung von gefährlichen Pflanzen geeignete Körperschutzmittel tragen. | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |