|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)**Weinbau Innenwirtschaft | **Dok-Nr.:** | GBU-W-H004 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Kellerei |
| **Tätigkeiten:** | Allgemeine Arbeiten in der Kellerei |
| **Rechtsvorschrift/ Information:** | VSG 2.5, Broschüre: Weinbau |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Ausrutschen, Stürzen▪ Rutschhemmende Fußbodenbeläge herstellen▪ profilierte Sicherheitsschuhe/-stiefel S2 oder S4 tragen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Absturz▪ Feststehende Laufstege verwenden▪ geeignete Leiter verwenden (z. B. verfahrbare Leiterpodeste), standsicher aufstellen und gegen Wegrutschen sichern | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu02 | Elektrische Gefährdung bei Arbeiten an Metallbehältern▪ Geräte mit Schutzkleinspannung < 50V verwenden▪ Potentialausgleich bei Tanks prüfen und entsprechend herstellen | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu07 | Lärm (Flaschenabfüllung)▪ Gehörschutz verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu09 | Zwangshaltung▪ Arbeitsplatz ergonomisch gestalten▪ Entlastungsphasen einlegen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu06 | Verbrühen bei Reinigungsarbeiten▪ PSA verwenden | (3)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychischen Belastungen [↑](#footnote-ref-1)