|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)**  Weinbau Innenwirtschaft | **Dok-Nr.:** | GBU-W-H004 |
|  | | **Ersteller:** |  |
| **Verantwortlicher:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Kellerei | | | |
| **Tätigkeiten:** | Allgemeine Arbeiten in der Kellerei | | | |
| **Rechtsvorschrift/ Information:** | VSG 2.5, Broschüre: Weinbau | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu01 | Ausrutschen, Stürzen  ▪ Rutschhemmende Fußbodenbeläge herstellen  ▪ profilierte Sicherheitsschuhe/-stiefel S2 oder S4 tragen | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu01 | Absturz  ▪ Feststehende Laufstege verwenden  ▪ geeignete Leiter verwenden (z. B. verfahrbare Leiterpodeste), standsicher aufstellen und gegen Wegrutschen sichern | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu02 | Elektrische Gefährdung bei Arbeiten an Metallbehältern  ▪ Geräte mit Schutzkleinspannung < 50V verwenden  ▪ Potentialausgleich bei Tanks prüfen und entsprechend herstellen | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu07 | Lärm (Flaschenabfüllung)  ▪ Gehörschutz verwenden | (3) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| GefBeu09 | Zwangshaltung  ▪ Arbeitsplatz ergonomisch gestalten  ▪ Entlastungsphasen einlegen | (2) |  |  |  | 1)  2)  3) | 1)  2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**  ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | | **Risiko**  1: Gering  2: Mittel  3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | | **Einzuleitende Maßnahmen**  Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | | **Durchführung**  1) Wer  2) Bis wann  3) Erl. am | **Wirksamkeit**  **geprüft**  1) Wer  2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu06 | Verbrühen bei Reinigungsarbeiten  ▪ PSA verwenden | | (3) |  |  |  | | 1)  2)  3) | 1)  2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | | Ort, Datum | | | | | Unterschrift | | |
|  | |  | | | | |  | | |

1. Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychischen Belastungen [↑](#footnote-ref-1)