|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Gefährdungsbeurteilung[[1]](#footnote-1)\***Forst- und Baumarbeiten Allgemein | **Dok-Nr.:** | GBU-W-C001 |
|       | **Ersteller:** |       |
| **Verantwortlicher:** |       |
| **Datum:** |       |
| **Arbeitsplatz/-bereich:** | Forst- und Baumarbeiten |
| **Tätigkeiten:** | Arbeiten in Baum- und Waldbeständen |
| **Rechtsvorschrift/****Information** | VSG 4.2, VSG 4.3, Broschüren: Waldarbeit, Baumarbeiten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
| GefBeu08 | Klima▪ Arbeiten einstellen bei starkem Wind (6 Beaufort), Schneebruchgefahr, Nebel, Eisglätte▪ Ausweicharbeiten bei Ozonbelastung organisieren | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu08 | UV-Strahlung▪ Sonnenschutzmittel verwenden | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu08 | Witterungseinflüsse▪ Witterungsangepasste Schutzkleidung benutzen (Funktionsunterwäsche, Regenschutzbekleidung, etc.) | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu09 | Schwere dynamische, einseitige Arbeiten, Haltearbeiten▪ Heben und Tragen von Lasten ergonomisch gestalten▪ Ausgleichsgymnastik▪ Arbeitshilfen benutzen▪ geeignete Wahl der Arbeitsmittel | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| GefBeu01 | Stolpern, Stürzen, Ausrutschen▪ Forstspezialschuhe mit Stegkralle o. ä. benutzen | (2)      | [ ]  | [ ]  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gefähr-dungs-faktor** | **Gefährdungen / Belastungen**▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | **Risiko**1: Gering2: Mittel3: Hoch | **Besteht ein Defizit?** | **Einzuleitende Maßnahmen**Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | **Durchführung**1) Wer2) Bis wann3) Erl. am | **Wirksamkeit****geprüft**1) Wer2) Erl. am |
| Ja | Nein |
| GefBeu02 | Stromschlag, Lichtbogen▪ Sicherheitsabstand mind. 5 m einhalten▪ Absprache mit Netzbetreiber | (3)      |  |  |       | 1)       2)      3)       | 1)      2)       |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |
|       |       |       |

1. \* Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen und Psychische Belastungen [↑](#footnote-ref-1)