| Firma:      | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV |
| --- | --- |
| **Epoxidharz** |
| Verwenden von Epoxidharz |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Reizt die Augen, Haut und Atemwege.
* Direkter Hautkontakt kann Verätzungen verursachen.
* Gelangt durch Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme über die Haut in den Körper.
* Kann zu Gesundheitsschäden führen.
* Sensibilisierend, kann Allergien hervorrufen.
* Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe.
* Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 | AchtungM004: Augenschutz benutzenM017: Atemschutz benutzenM009: Handschutz benutzenM010: Schutzkleidung benutzenP002: Rauchen verbotenP003: Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen)
* Von Zündquellen fernhalten!
* Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen.
* Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, verunreinigte Kleidung wechseln.
* Nach Zugabe des Härters zügig verarbeiten, da beim Aushärten hohe Temperaturen

erreicht werden können.* **Augenschutz:** Schutzbrille tragen.
* **Atemschutz:** In nicht belüfteten Räumen, Atemschutz (mind. Filter A1P2,

Farbe braun) verwenden. * **Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk tragen.
* **Körperschutz:** Arbeitskleidung/ Schutzanzug verwenden.
 |
| **Verhalten bei Unfällen** |
| * Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung!
* Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen.
* Brandbekämpfung nur mit Persönlicher Schutzausrüstung.
* **Brand:** Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum oder Wasser.
* **Auslaufen:** Aufsaugmittel (kein Sägemehl) benutzen.
 |
| **Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      | weißes Kreuz auf grünem Hintergrund |
| * Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
* **Augenkontakt:** Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen, Kontaktlinsen entfernen

 und Arzt aufsuchen.* **Hautkontakt:** Haut mit Wasser und Seife reinigen.
* **Kleiderkontakt:** Stark verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
* **Einatmen:** Frischluft zuführen, Arzt konsultieren
* **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen!
* Betroffene warm und ruhig halten.Arzt: ………………………………………….
 |
| **Sachgerechte Entsorgung** |
| * Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
* Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13) veranlassen!
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |